관악구고시 제2011-56호

도시관리계획(지구단위계획,도시계획시설:지하도로)

변경결정 및 지형도면

서울시고시 제1996-231호(1996. 08. 14.)로 제1종지구단위계획구역 지정 및 서울특별시 관악구공고 제1998-153호(1998. 05. 27.)로 제1종지구단위계획 결정되고, 서울시고시 제2007-373호(2007. 10. 18.)로 제1종지구단위계획구역 및 제1종지구단위계획이 변경결정(재정비)되었으며, 서울시고시 제2009-129호(2009. 04. 02.)로 제1종지구단위계획 변경결정된 「신림지구중심 제1종지구단위계획」 에 대하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조 및 같은법 시행령 제25조 규정에 의거 도시관리계획(제1종지구단위계획)을 변경결정하고, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제32조 및 같은법 시행령 제27조, 「토지이용규제기본법」 제8조 및 같은법 시행령 제7조의 규정에 의거 지형도면과 함께 고시합니다.

2011년 8월 23일

관 악 구 청 장

1. 결정취지

○ 관악구 신림동 1467-10 일원에 신축하는 신림백화점과 지하철 2호선 신림역을 연결하는 도시계획시설 지하도로(지하층 연결로)에 대하여 병목현상을 해소하고 보행혼잡을 완화하여 원활한 교통처리로 이용편의를 증진시키기 위해 도시관리계획[제1종지구단위계획,도시계획시설(지하도로)]을 변경결정 하고자 함

2, 도시관리계획 결정(변경)조서

가. 제1종지구단위계획구역 결정조서 : 변경없음

구 역 명	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
		기 정	변 경	변경후
신림지구중심 제1종지구단위계획구역	관악구 신림동 1428번지 일대	498,588	-	498,588	서울시고시 제96-231호 (1996.08.14.)

나. 제1종지구단위계획 결정(변경) 조서

1) 도시기반시설에 관한 결정(변경) 조서

가) 교통시설

(1) 도로

■ 도로 총괄표 (기정)

류별	합 계			1 류			2 류			3 류
	노선수 (개)	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수 (개)	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수 (개)	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수 (개)	연장 (m)	면적 (㎡)
합계	151	15,113.5	127,328.6	-	-	-	7	2,064	22,903	144	13,049.5	104,425.6
광로	2	809	33,820	-	-	-	-	-	-	2	809	26,820
대로	1	771	19,275	-	-	-	-	-	-	1	771	19,275
중로	3	1,103	15,975	-	-	-	2	913	13,695	1	190	2,280
소로	145	12,430.5	65,258.6	-	-	-	5	1,151	9,208	140	11,279.5	56,050.6

■ 도로 총괄표 (변경)

류별	합 계			1 류			2 류			3 류
	노선수 (개)	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수 (개)	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수 (개)	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수 (개)	연장 (m)	면적 (㎡)
합계	151	15,113.5	127,328.6	-	-	-	7	2,064	22,903	144	13,049.5	104,425.6
광로	2	809	33,820	-	-	-	-	-	-	2	809	26,820
대로	1	771	19,275	-	-	-	-	-	-	1	771	19,275
중로	3	1,103	15,975	-	-	-	2	913	13,695	1	190	2,280
소로	145	12,430.5	65,275.8	-	-	-	5	1,151	9,208	140	11,279.5	56,067.8

■ 도로(지하도로) 결정(변경) 조서

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
기정	소로	3	-	6.5~ 7.2m	특수도로 (지하도로)	52.5	신림동 1467-10	신림동 1467-10	지하층 연결로	-	서울시고시 제2009-129호 (2009.04.02.)	-
변경	소로	3	-	6.6~ 8.2m	특수도로 (지하도로)	52.5	신림동 1467-10	신림동 1467-10	지하층 연결로	-		폭원․면적 변경

■ 도로(지하도로) 결정(변경) 사유서

도로명	변 경 내 용	변 경 사 유
소로 3 (지하도로)	․ 변경 - 폭원 : 6.6～8.2m - 면적 : 370.8㎡ (증: 17.2㎡)	․ 지하철 이용객의 보행동선의 충돌을 방지하고, 이용객의 편의성 증진 및 쾌적한 환경을 조성하며, 교통약자의 통행을 편리하게 하기위한 시설물 개선임.

■ 입체적 도시계획시설 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시설명	기점	구 분	규 모			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후
기정	-	도로 (지하 도로)	신림동 1467-10 외 3필지	․ 폭원 : 6.5～7.2m ․ 연장 : 52.5m ․ 높이 : 해수면기준 109.5(m) ～ 120(m)	353.6	-	-	서울시고시 제2009-129호 (2009.04.02.)	-
변경	-	도로 (지하 도로)	신림동 1467-10 외 3필지	․ 폭원 : 6.6～8.2m ․ 연장 : 52.5m ․ 높이 : 해수면기준 109.5(m)～120(m)		(증 17.2㎡)	370.8		폭원․면적 변경

■ 입체적 도시계획시설 결정(변경) 사유서

도면표시 번호	시설명	변 경 내 용	변 경 사 유
-	․ 도로 (지하도로)	․ 폭원 : 6.6～8.2m ․ 높이 : 해수면기준 109.5(m)～120(m)	․ 지하철 이용객의 보행동선의 충돌을 방지하고, 이용객의 편의성 증진 및 쾌적한 환경을 조성하며, 교통약자의 통행을 편리하게 하기위한 시설물 개선임.

3. 관계도면 : 생략 (열람장소에 비치된 도면과 같음)

4. 기타 자세한 내용은 결정도서(관계도면 등 지형도면 포함) 참조 : 생략 (비치도서와 같음)

5. 열람장소 : 관악구 도시계획과 (☎ 02-880-3591)