서울특별시고시 제2017 - 298호

성북구 석관동 한천마을 주거환경관리사업 정비구역 지정 및 지형도면 고시

성북구 석관동 73-1번지 일대에 대하여 「도시 및 주거환경정비법」 제4조 규정에 의거 주거환경관리사업 정비구역을 지정하고, 같은 법 제4조제6항, 「토지이용규제 기본법」 제8조의 규정에 따라 지형도면을 고시합니다.

￭ 구역지정사유 : 해당 구역은 재건축정비예정구역 해제지역으로 건축물 및 도로의 노후, 안전시설의 미비 등 건축여건 개선 및 기반시설의 정비가 필요한 지역임. 주민참여를 통해 마을 기반시설 및 공동이용시설을 계획을 수립하고, 주거환경의 보존·정비·개량을 위해 주거환경관리구역으로 지정하고자 함.

2017년   08월   10 일

서 울 특 별 시 장

1. 정비구역의 지정

가. 정비구역의 명칭 : 성북구 석관동 한천마을 주거환경관리사업구역

나. 정비구역 지정 조서

구분	정비사업의 명칭	위 치	면 적(㎡)			비 고
			기 정	변 경	변경 후
신설	성북구 석관동 주거환경관리사업	성북구 석관동 73-1번지 일대	-	증)64,692	64,692

2. 정비계획

가. 용도지역·지구 결정 조서(변경없음)

1) 용도지역 : 변경 없음

구분	면적 (㎡)			비율(%)	비고
	기정	변경	변경 후
총계	64,692	-	64,692	100.0%	-
제2종일반주거지역(7층)	21,358	-	21,358	33.0%	-
제2종일반주거지역	43,334	-	43,334	67.0%	-

2) 용도지구 : 변경 없음

가) 미관지구 : 변경 없음

구분	도면 표시번호	지구명	지구의 세분	위치	면적(㎡)	최초결정일	비고
기정	①	미관지구 (한천로)	일반 미관지구	장안동 413-1 ~ 장위동 308-44	176,820 (6,237)	서울시고시 제164호 1982.4.22	-

※ (    )는 주거환경관리구역 내 사항임.

나. 토지이용계획

1) 토지이용계획 결정조서

구분	명칭		면적 (㎡)			비율(%)	비고
			기정	변경	변경 후
합계			64,692	-	64,692	100.0	-
정비 기반시설 등	소계		23,376	증)584	23,960	37.0	-
	도로	소계	20,098	증)36	20,134	31.1	-
		도시계획도로	14,133	-	14,133	21.8	-
		보행자전용도로	-	증)36	36	0.1	-
		현황도로	5,965	-	5,965	9.2	-
	자동차정류장 (여객자동차 터미널)		3,278	-	3,278	5.1
	공동이용시설		-	증)548	548	0.8
주택용지 (개별 건축)			41,316	감)584	40,732	63.0	-

※ 별도 획지 계획 없음. 공부면적을 기준으로 산정.

※ 공동이용시설 부지는 검토 중으로 조성에 따라 토지이용계획이 변경될 수 있음.

다. 도시계획시설 결정 조서

1) 교통시설

가) 도로

□ 도로 총괄표

류별	합계			1류			2류			3류
	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)
합계	7	1,764	14,169	2	449	4,394	3	898	4,806	2	417	4,969
광로	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대로	1	407	4,933	-	-	-	-	-	-	1	407	4,933
중로	1	305	3,080	1	305	3,080	-	-	-	-	-	-
소로	5	1,052	6,156	1	144	1,314	3	898	4,806	1	10	36

※ 공부면적을 기준으로 산정.

가) 도시계획시설(도로) 결정 조서

구분	규모				기능	연장	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
기정	대로	3	40	25~31	간선도로	11,530 (407)	군자동 (광로5호)	수유동	일반도로	장위동	총고시 제722호 (1936.12.27)	한천로
기정	중로	1	63	20~23	국지 도로	2,250 (305)	이문동 255	석관동 247	일반도로	-	서울시고시 제26호 (1978.1.28)	한천로 76길
오기정정	중로	1	63	20~23	국지 도로	2,250 (305)	이문동 255	석관동 105-2	일반도로	-
기정	소로	1	147	10~12	국지도로	312	석관동 73-31	석관동 77-42	일반도로	-	서울시고시 제171호 (1972.11.23)	한천로 70길
오기정정	소로	1	147	10~12	국지도로	144	석관동 73-24	석관동 77-84	일반도로	-
기정	소로	2	2	8~10	국지도로	312	석관동 124-4	석관동 77-5	일반도로	-	서울시고시 제171호 (1972.11.25)	한천로 76가길
오기정정	소로	2	2	8~10	국지도로	320	석관동 131-51	석관동 77-36	일반도로	-
기정	소로	2	1	8	-	625	석관동 123-1	석관동 89	-	-	서울시고시 제171호 (1972.11.25)	한천로 68길
오기정정	소로	2	1	8	국지도로	529	석관동 133-4	석관동 85-19	일반도로	-
기정	소로	2	-	8	-	42	석관동 85-14	석관동 85-19	-	-	서울시고시 제50호 (1982.02.03)	한천로 68길
오기정정	소로	2	A	8	국지도로	49	석관동 85-13	석관동 85-19	일반도로	-
신설	소로	3	B	3	특수 도로	10	석관동 388-5	석관동 385-84	특수 도로	-		한천로 76가길

※ 별도로 표기된 (  )은 구역 내 사항 임.

□ 도시계획시설(도로) 변경 경사유서

구분	도로명		변경내용	변경사유
	변경전	변경후
오기정정	중로 1-63	중로 1-63	종점지번 정정.	- 현재 지번현황을 반영하여 종점지번 정정함.
오기정정	소로 1-147	소로 1-147	연장길이 정정. 기종점 정정.	- 기존 연장과 구적상 길이 차가 큼에 따라 연장길이를 정정함. - 현재 지번현황을 반영하여 기종점지번 정정함.
오기정정	소로 2-2	소로 2-2	연장길이 정정. 기종점 정정.	- 기존 연장과 구적상 길이가 상이하여 연장길이를 정정함. - 현재 지번현황을 반영하여 기종점지번 정정함.
오기정정	소로 2-1	소로 2-1	도로기능 부여. 사용형태 부여. 연장길이 정정. 기종점 정정.	- 도로기능(국지도로)이 누락되어 기능을 부여함. - 사용형태(일반도로)가 누락되어 형태를 부여함. - 기존 연장과 구적상 길이 차가 큼에 따라 연장길이를 정정함. - 현재 지번현황을 반영하여 기종점지번 정정함.
오기정정	소로 2-	소로 2-A	노선번호 변경. 도로기능 부여. 사용형태 부여. 기점 정정.	- 노선번호가 누락되어 번호를 부여함. - 도로기능이 누락되어 기능을 부여함. - 사용형태가 누락되어 형태를 부여함. - 현재 지번현황을 반영하여 기점지번 정정함
신설	-	소로 3-B	보행자 전용 도로 신설. 특수도로.	- 정비계획 결정에 따른 토지의 효율적 이용을 위해 보행자 전용도로를 신설함. - 폭원이 3m미만이며 인접대지의 SH공사 임대주택 활용과 연계를 위해 보행자 전용도로로 신규결정함.

나) 자동차 정류장 : 변경 없음

구분	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초결정일	비고
				기정	변경	변경후
기정	자동차 정류장	여객자동차터미널	석관동 124	3,279	-	3,279	서울시고시 제278호 (1979.06.29)	-

※ 공부 면적은 3,278㎡

라. 공동이용시설 설치계획

구분	시설의 종류	위치	면적 (㎡)			비고
			기정	변경	변경 후
신설	마을회관	73-24	-	증)548	548	단 기) 영양학사(73-24) : 548㎡ 중장기) SH다가구임대주택(122-5) : 159㎡

※ 공동이용시설의 결정은 향후 협의 및 매수 결과에 따라 결정.

마. 건축물의 정비‧개량 및 건축시설 계획

1) 기존 건축물의 정비·개량 계획

가) 기존 건축물의 정비·개량 계획

구분	구역 구분		가구 또는 획지 구분		위치	정비개량계획(동)					비고
	명칭	면적 (㎡)	명칭	면적 (㎡)		계	존치	개수	철거 후 신축	철거 이주
신설	-	-	-	-	석관동 73-1번지 일원	280	280	-	-	-	-

나) 지원계획 *서울시 관련부서의 지원정책에 따라 달라질 수 있음

구분	대상건축물	정비·개량계획	지원계획	비고
신설	280동	별도 지정 없음 (개별건축, 리모델링 가능)	주택개량 융자지원 : 서울특별시 주택개량 융자지원제도 적용	-

2) 건축물의 주용도‧건폐율‧용적률‧높이‧층수에 관한 계획

구분	구역구분		가구또는 획지구분		위치	주 용도	건폐율 (%)	용적률 (%)	높이(m) 최고층수	비고
	명칭	면적 (㎡)	명칭	면적 (㎡)
기정	성북구 석관동 한천마을 주거환경관리구역	64,692	-		석관동 73-1 번지 일원	주택 등	관련법령에 따름. (60% 이하)	관련법령에 따름. (200%이하)	관련법령에 따름.	-
변경	성북구 석관동 한천마을 주거환경관리구역	64,692	-		석관동 73-1 번지 일원	주택 등	관련법령에 따름. (60% 이하)	관련법령에 따름. (200%이하)	관련법령에 따름. (단, 5층초과(필로티구조 포함) 건축 시 성북구 건축위원회 심의를 통해 결정)	-
주택의 규모 및 규모별 건설비율		관련법령에 따름
건축물의 건축선에 관한 계획		건축한계선 : 도로에 면한 대지경계선으로부터 0.5m 후퇴. ※일반미관지구는 관련법령에 따름

3) 건축물 용도에 관한 계획

가) 불허용도

용도분류	건축법상 용도 분류		비고
구역전체	창고시설	창고, 하역장	전층 불허
	위험물저장 및 처리시설	주유소 및 석유판매소, 액화가스취급소･판매소, 도료류 판매소
	자동차관련시설	세차장, 차고

나) 세부업종 관리

용도분류		세부용도	비고
제1종근린생활시설	소매점	소매점 중 자동차 관련업종, 건축자재업, 주류창고, 재활용 수거업 등 가로변 적치 및 주변 환경오염을 유발하는 업종	※ 불허용도 외 입지 가능한 업종 중 ① 가로변 적치 등 통행에 불편을 유발 하는 업종, ② 소음·악취 등 생활환경 오염을 유발하는 업종, ③ 이와 유사한 업종은 정비구역의 정주환경보호를 위해 「한천마을 주민공동체운영회(주민 협정운영회)」 및 「성북구청 주관부서」 와 사전협의 권장
제2종근린생활시설	제조업소	제조업소, 수리점, 도축업, 수산물가공 및 저장처리업, 기초화학 물지 제조업, 고무제품 제조업 등 소음, 악취 등 생활환경을 유발하는 용도

4) 건축물 배치에 관한 계획

가) 건축선 지정

구분	적용구역	계획내용	비고
건축한계선	구역 전체	도로에 면한 대지경계선으로부터 0.5m 후퇴. ※일반미관지구는 관련법령에 따름	결정도에 표시

※ 대지의 2면 이상이 도로에 접한 경우 주관부서의 협의를 통해 1면에만 건축한계선 적용.

※ 건축한계선이 지정된 대지에서는 건축물 및 그 부대시설의 지상부분이 건축한계선의 수직면을 넘어서 건축할 수 없음.

※ 건축한계선으로 확보된 후퇴부는 「서울특별시 건축조례」, 「국토교통부 조경기준」 등 관련 기준에 적합하게       조성할 경우 대지 안의 조경면적으로 산입.

※ 건축물 배치계획에 관한 세부 사항은 부문별 정비계획 건축물 배치에 따름.

※ 건축물한계선 후퇴부는 주민협정으로 체결하여 「한천마을 주민공동체운영회(주민협정운영회)」 및 「성북구청       주관부서」 와 사전협의 권장, 세부 사항은 부문별 정비계획 한천공원(共園) 조성에 따름.

5) 건축물 형태에 관한계획

구분	적용구역	계획내용		비고
색채	구역 전체	- 차분하고 안정감 있는 색채 및 품위 있는 이미지의 색채사용. - 「성북구 색채가이드라인」의 석관권역 색채의 사용.		-
재료	구역 전체	- 벽돌, 자연석재 등 자연재로와 시멘트 패널 등 차분한 재료 사용.		-
외벽	구역 전체	설비	- 옥탑부(물탱크 등)에 설치되는 설비 또는 건축물 외부(실외기)에 대해서는 디자인이 고려된 차폐시설의 설치. (단, 태양광·태양열 설치시 예외)	-
		베란다 발코니	- 지나치게 돌출된 발코니 지양. - 자연친화적인 목재 또는 낮은 채도의 철재 등의 재료 사용.

※ 건축물 형태계획 중 외벽, 담장, 출입구 등 협정사항으로 정하는 사항은 「한천마을 주민공동체운영회(주민협정       운영회)」 및 「성북구청 주관부서」 와 사전협의 권장, 건축물 형태계획에 대한 세부사항은 부문별 정비계획        건축물 형태에 따름.

바. 교통 및 동선처리 계획 - 해당사항 없음

주민 스스로 기존 주택을 정비· 개량· 보존하는 사업방식으로 해당사항 없음

사. 도시경관과 환경보전 및 재난방지에 관한 계획

구분	계획내용	비고
도시경관	- 마을중심길, 즐거운 통학길, 경로당 가는 길, 석계역 가는 길 등 환경개선 추진. - 마을입구경관 향상을 위한 마을입구조성 계획(2개소, 1,097.4㎡) 추진. - 건축물의 형태, 한천공원(共園) 조성 등 주민협정으로 주민주도 경관개선 유도.	-
환경보전 (생활환경)	- 장위종합사회복지관 및 공모사업과 연계하여 행복한 골목만들기 사업, 석관레인저스 마을 벽화그리기, 마을청소하기 정기모임 등 주민이 직접 마을을 관리하고 생활환경을 유지.	-
재난방지 (풍수해)	- 가로환경정비사업(마을 중심길, 즐거운 통학길, 석계역 가는길, 열린경로당가는길) 시 투수성 포장재를 사용하여 우수 유출량 최대한 억제. 도로포장정비. - 1980년대 이전에 정비된 노후 하수관 집중 분포 지역의 하수관거 조사 및 정비를 통한 풍수해 대비. - 화재를 대비하여 차량진입 불가도로 변에 지하식 소화전을 설치	-

아. 정비사업의 시행에 관한 계획

시행방법	사업내용	시행예정시기	사업시행예정자	정비사업 시행으로 증가예상 세대수	비고
주거환경관리사업	정비기반 시설 등 정비	구역지정 고시일로부터 3년 이내	종로구청장 등	해당없음	-
	주택의 보전· 정비·개량 및 신축	기한없음	토지등 소유자

자. 정비구역 주변의 교육환경 보호에 관한 계획 – 해당사항 없음

구분	계획내용	비고
교육환경 현황	- 정비구역경계 남동측에 인접하여 고등학교 1개소, 중학교 1개소 위치. - 정비구역 일부 지역이 「교육환경 보호에 관한 법률」 제8조에 의거 절대보호구역 및 상대보호구역에 해당함	-
교육환경보호에 관한 계획	- 절대보호구역 및 상대보호구역에 해당되는 지역은 「교육환경 보호에 관한 법률」 에 의거 법 제9조 및 동법 시행령 제 22조에 의거한 시설의 설치를 금지	-

차. 정비구역의 분할 또는 결합에 관한 계획(필요시) - 해당사항 없음

주민 스스로 기존 주택을 정비· 개량· 보존하는 사업방식으로 해당사항 없음

카. 정비구역 및 주변지역의 주택수급에 관한 사항 - 해당사항 없음

주민 스스로 기존 주택을 정비· 개량· 보존하는 사업방식으로 해당사항 없음

타. 가구 또는 획지에 관한 계획 - 해당사항 없음

주민 스스로 기존 주택을 정비· 개량· 보존하는 사업방식으로 해당사항 없음

파. 임대주택의 건설에 관한 계획 - 해당사항 없음

주민 스스로 기존 주택을 정비· 개량· 보존하는 사업방식으로 해당사항 없음

하. 주민의 소득원 개발에 관한 사항 - 해당사항 없음

주민 스스로 기존 주택을 정비· 개량· 보존하는 사업방식으로 해당사항 없음

거. 세입자 주거대책 – 해당사항 없음

주민 스스로 기존 주택을 정비· 개량· 보존하는 사업방식으로 해당사항 없음

너. 안전 및 범죄예방에 관한 사항

구분	계획내용	비고
자연감시	- 생울타리·투시형 담장 또는 담장 허물기 등 투시형 구조로 계획.(주변시선의 연결확대)	- 건축물 형태 계획 : 담장, 출입구 설치 지침(권장사항) - 한천공원(共園)조성사업 : 담장허물기 유도, 자연감시 효과 증진
	- 보행을 통한 자연감시의 가능성을 높이기 위해 전신주·통신주 정비 및 노후된 보안등 교체(63개소)등 조도개선 개선계획 수립.	- 가로(안전)시설 정비 : 전신주 4개소 이설, 보안등 교체(63개소), 반사경 설치 11개소 - CCTV및 방범벨 통합설치 : 13개소
접근통제	- 창문에는 파손이나 훼손이 어려운 재질의 방범창 설치. - 측벽에 노출된 가습배관은 침입도구로 활용되지 못하도록 방범시설 설치.	- 건축물 형태 계획 : 외벽의 설비설치 지침(권장사항)
영역성 강화	- 자투리 공간 쉼터조성과 상습 불법적치구역(영양학사 인근) 가로환경개선, 입구 설치를 통해 영역성 강화 및 활용성 증대. - 마을 지도제작 및 안내판 설치를 통해 내부 골목길의 방향안내 및 정보제공.	- 영양학사 일대 마을입구 조성 : 재활용센터 상습적치구역 환경개선 - 석관경로당 일대 마을입구 조성 : 마을의 주요거점인 경로당진입부 환경개선을 통한 영역성 및 활용성 증대 - 마을입구 조성사업 시, 마을안내시설 설치
활동의 활성화	- 가로변 벤치, 화단, 주민여가 시설 등 주민들을 위한 활동공간으로 조성 유도. - 주민들의 교류 및 활동성 강화를 위한 축제 프로그램 운영 (골목축제).	- 한천공원(共園)조성사업 : 유휴공간이 없는 마을 내, 활용가능 한 소규모 공원 조성을 통해 주민 커뮤니티 공간으로 활용
유지관리	- 도로, 마을입구, 한천공원(共園) 조성 등 기반시설 및 쓰레기 분리수거, 주차 등 주민공동체운영회에서 주민협정으로 정하여 관리.	- 주민공동체 운영회, 주민협정 : 사업대상지 및 기타 기반시설, 쓰레기 분리수거, 주차 등 관리
CCTV 및 방범벨 통합설치	- 마을 내 주요 교차로 및 우범지역 등 범죄취약지역을 중심으로 감시 및 범죄예방을 (가시범위, 주변 인지성 등)을 위한 CCTV(방범벨 통합) 설치. - 보도설치, 반사경 설치, 고원식 횡단보도 설치, 교차로, 통학로 펜스정비 등 교통안전시설 설치.	- CCTV및 방범벨 통합설치 : 13개소 - 교통안전시설 설치 : 보도설치(1개소), 주요 교차로 고원식 횡단보도 설치(2개소), 주요 교차로 포장 개선(2개소) - 즐거운 통학길 정비 : 학교 출입구 주변 포장 정비, 보도구조 개선
커뮤니티시설 조성	- 마을 내부의 가로환경정비사업구간이 교차하는 결절부에 안전·청결·방범 등 지역관리의 상징적 공간으로 공동이용시설(소규모 앵커시설) 설치. - 공동체 활동 및 안전·청결·방범거점의 활력을 위한 복합거점으로 조성.	- 한천力조성(주민공동이용시설) 조성

더. 기존 수목의 현황 및 활용계획 – 해당사항 없음

주민 스스로 기존 주택을 정비· 개량· 보존하는 사업방식으로 해당사항 없음

러. 인구 및 주택의 수용계획 – 해당사항 없음

주민 스스로 기존 주택을 정비· 개량· 보존하는 사업방식으로 해당사항 없음

머. 주거환경관리를 위한 주민공동체 활성화 방안

구분	계획내용	비고
주민공동체 운영회 구성	- 주민공동체운영회 구성 및 승인(예정) - 한천마을 주민공동체 운영규약 운영(예정)	-
주민공동체 활성화 방안	- 주민역량 강화를 위한 공모사업, 사례답사 등을 실시하고, 주민의견을 수렴하여 공동체 활성화를 위한 프로그램 발굴·운영계획 수립. (서울시 : 지역재생활동가 파견 등) - 주택의 보전·정비·개량계획 중 협정사항의 내용 및 범위 내에서 민간 건축물의 조성 및 유지·관리에 관련된 사항은 주민협정으로 정하여 운영.	-

버. 구역 내 옛길, 옛 물길 등 역사·문화자원의 보전 및 활용 계획 – 해당사항 없음

주민 스스로 기존 주택을 정비· 개량· 보존하는 사업방식으로 해당사항 없음

서. 환경성 검토 결과

검토항목			목표기준	준수 여부	현황 및 검토결과	계획에의 반영사항	비고
자연환경	가	생태 면적률	20%	◯	- 운영 시 생태면적률 기준에 따름.	- 조경녹지 및 투수면적 최대 확보.	-
	나	녹지 네트 워크	산으로의 통경녹지축 확보	◯	- 도시지역이며, 특별한 식물상은 없음.	- 한천공원(共園)사업 및 가로정비를 통한 녹지 네트워크 조성.	-
	다	토양, 지형 변화	지형변동의 최소화	◯	- 사면 및 토공량 발생 미미.	- 자연친화 경관 형성 유도.	-
	라	비오톱 및 동․식물상	3등급	◯	- 비오톱유형 평가등급 5등급 - 특별한 식생 분포 없음.	- 조경추가 및 식재(관목류) 화단 조성.	-
생활 환경	가	일조	일조침해 최소화	◯	- 4층 이하 단독·다가구 주택밀집지역.	- 제2종일반주거지역으로 다세대주택 신축으로 인한 일조 피해 최소화.	-
	나	바람 및 미기후	바람 및 미기후 변화 최소화	◯	- 평균풍속 2.3m/s, 북서풍 - 본사업으로 기상변화는 없을 것으로 판단됨.	- 기존 건축물 개발 규모 유지.	-
	다	에너지 (온실 가스)	에너지절약 계획수립	◯	- 에너지 절약 활동 실천 중.	- 빗물공동체 MOU 체결. - 신재생 에너지 지원 사업 연계.	-
			집단/신재생 에너지 사용	◯	- 사업지구 내 사용에너지는 청정연료로 계획.	- 리사이클링을 위한 주민활동 추진.	-
	라	경관	개방적 가로 경관 형성	◯	- 담장 및 다세대 필로티 주차로 인해 폐쇄적 가로경관 형성. (사업시행 후 경관적 영향 발생)	- 가로 경관개선 사업 추진. - 한천공원(共園)조성사업을 통해 가로변 개선.	-
	마	여가 및 휴식 공간	휴식 및 여가공간 최대확보	◯	- 대부분이 사유지로 주민을 위한 구역 내 여가 및 휴식공간 부족.	- 건물사이 자투리 공간을 활용한 쉼터조성 및 마을 입구 개선. - 한천공원(共園) 조성사업을 통한 커뮤니티 공간 조성.	-
	바	보행 친화 공간	주요가로 환경개선 (보차혼용도로)	◯	- 주류창고 및 재활용 센터의 입지로 가로변 불법적치물로 발생, 통행 불편 가중.	- 교통정온화시설 설치, 도로포장 개선 등 정비기반시설 정비를 통한 보행환경 개선. - 용도계획, 세부업종관리로 가로변 적치물 최소화.	-
	사	폐기물	폐기물 발생 최소화	◯	- 재활용품 및 가로변 적치물 발생 예상.	- 건설폐기물 최대한 재활용 및 위탁처리. - 서울시 폐기물 처리계획에 의거 처리.	-
	아	소음․ 진동	소음 65.0dB(A)	◯	- 공사시 소음․진동 영향.	- 공사 시 저감대책 수립.	-

3. 관련도면 : 붙임참조

※ 첨부된 도면 참고용 도면이므로 측량, 그 밖의 용도로 사용할 수 없습니다.

4. 고시 관련된 자세한 세부내용은 주민들의 열람편의를 위하여 서울특별시(주거환경개선과) 및 성북구에 비치하여 열람할 수 있습니다.

5. 문의처 : 1) 서울특별시청 주거환경개선과(담당자 한민영 / ☎ 02-2133-7252)

2) 성북구청 도시재생디자인과(담당자 윤상길 / ☎ 02-2241-2792)

※ 고시문 및 지형도면은 토지이용규제정보서비스(http://luris.mltm.go.kr)에 게시

■ 정비구역 결정도

■ 용도지역·지구에 대한 정비계획 결정도

■ 도시계획시설계획 결정도 (기정)

■ 도시계획시설계획 결정도 (변경)

■ 정비계획 결정도

■ 주거환경관리사업 정비계획종합도

※ 상기 정비사업계획도는 추후 정비사업 추진 과정에서 변경될 수 있음.